|  |
| --- |
| SHACMAN SX3315DT386配置 |
| **SHACMAN SX3315DT386** |
| **Photo for reference****此图仅供参考** 3 |

主要参数配置

**Main** **Configuration**

|  |  |
| --- | --- |
| **Platform平台** | **F3000** |
| **Drive type驱动形式** | **8×4** |
| **Edition版本** | **加强版** |
| **Model型号** | **SX3315DT386** |
| **Engine****发动机** | **Model型号** | **WP12.380E201** |
| **Horsepower 马力**  | **380** |
| **Discharge排放** | **欧II** |
| **Gear box变速器** | **12JSD220K+QH50** |
| **Cab驾驶室** | **中长平顶** |
| **The highest speed最高时速 (km/h)** | **80** |
| **Chassis(mm)车架(mm)** | **850×300（8+7）** |
| **Wheelbase (mm)轴距(mm)** | **1800+3775+1400** |
| **Overall dimensions of整车尺寸(mm)** | **9700×2490×3500** |
| **Large box size大箱尺寸(mm)** | **7600×2300×1500** |
| **Thickness 厚度(mm)** | **底12边10** |
| **Axle speed ratio车桥速比** | **16T MAN双级4.769** |
| **Front axle前桥** | **MAN 9.5T** |
| **Suspension悬架** | **前后多片簧****四主片+四骑马螺栓** |
| **Fuel tank油箱** | **400L铝合金油箱** |
| **Tires轮胎** | **12.00R20** |
| **Optional可选装配置** |  |